{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["整改表","台帐","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"整改表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[4,0,6,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["地下室梁楼盖专项排查整改表"]
["检查项目：                                                        填报日期：   年   月   日"]
["检查主体","检查内容","排查存在问题","整改情况"]
["建设单位","是否随意改变地下室上部区域的使用功能"]
["设计单位","1.是否考虑施工、使用过程的荷载并提出荷载限值要求。"]
[null,"2.是否采取设置暗梁等构造措施，提高结构的整体安全性。"]
[null,"3.是否做到对施工图设计交底，向建设、施工单位充分说明设计意图，对施工缝留设、施工荷载控制等提出施工安全保障措施建议。"]
["施工图审查机构","是否按规定对无梁楼盖工程施工图设计文件进行了技术审查"]
["施工单位","1.是否根据施工图设计文件及设计交底要求，在地下室顶板土方回填前编制专项施工方案，明确施工荷载和行车路线等要求，重点考虑施工堆载、施工机械及车辆对无梁楼盖的安全影响，方案经设计单位进行荷载确认、项目总监理工程师审查签字后实施。"]
[null,"2.在施工过程中，无梁楼盖的荷载超过设计单位确认的荷载时，是否采取设置临时支撑等加强措施，并制定临时支撑搭设专项施工方案。"]
[null,"3.是否严格按照相关专项施工方案进行施工，做好施工缝留设及处置、材料设备堆放、车辆运输、临时支撑设置及土方回填等环节的质量安全风险管控"]
["监理单位","1.是否根据无梁楼盖工程特点，参与设计交底，审查有关地下室无梁楼盖的专项施工方案，对施工荷载控制、临时支撑等关键环节和工序进行把关。"]
[null,"2.是否做好无梁楼盖在结构施工和地下室顶板土方回填过程中的旁站监理，加强对材料设备堆放、大型机械安装拆卸等环节的监理。"]
[]
["填报人（建设单位）：                                             填报日期：",null,"建设单位项目负责人签名（加盖公章）：   "]

{"sheet":"台帐","index":1,"n_rows":3,"n_cols":12,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["地下室梁楼盖专项排查台帐"]
["报送部门："]
["序号","项目名称","项目所在地","建设单位","设计单位","施工图审查机构","施工单位","监理单位","存在主要问题","存在问题总数","整改情况","整改问题总数"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}